27.03.20017

Anwesend: Dominika, Steffen R. und Steffen S.

Wie:

Verbindung zwischen dem HiTec, AEI und IQ optisch moduliert mit 10 MHz oder 100 MHz

duplex Fässer, nicht Polarisationsfilters erhaltend

Was?

10MHz oder 100MHz

woraus wird die 100 MHz generiert? Das gleiche wie 10MHz?

Andere Nutzer?

VLBAI 10MHz

Atlas: 10MHz

KRb/Chip: 10MHz

Thijs: 10MHz

Chipgravi: 10MHz

Morgner: 10MHz

Q-Port: 10MHz

Infrastruktur?

laut Piet gibt es eine PTB -HiTec Verbindung, laut Gesine eine zwischen PTB und IQ

Piet wird sich um den Kamm kümmern, Gesine um den Link

generell werden IQ, HiTech und AEI im Dreieck verbunden

Alex Wanner hat den generellen Überblick

AEI möchten 1064nm haben