Daily ToDo

Temperaturen checken:

Meerstetter TEC Service im Cmputer für R1, R2, ECDL.

Konstant über 300s mit Schwingen von +/-1 mK sind ok! (??? Das ist doch für R1/R2 sehr viel — Klaus Zipfel 2017/01/26 21:02)

RedLab Stripchart / TracerDAQ checken

Temperaturen sind konstant?

Laser hochziehen + locken:

~ 100 µW direkt vor R1

Alle Fehlersignale auf 0 stellen

~ 18 mW im AtomLab dafür oben TA auschalten lassen, sonst sieht man Reflexe unten

Frequenzkamm hochziehen + Locken

CEO locken

Reprate locken

914nm Laserfrequenz mit Frequenzkamm checken:

Beat sollte bei ~30 MHz sein

Beat sollte > 20 dB über Rauschen, sonst an PCF & SHG drehen.

Driftmessung aufnehmen:

Kurzzeitstabilität bei 1 s sollte besser als 2 x 10^-13 [mit Maser, mit OXCO ~ 2 x 10^-11] sein, Drift < 1 Hz/s

Vibrationsisolationsplattformen checken:

Alle vier Striche sollten sich im oberen Drittel befinden

Vakuum checken (IGP Controller R1, R2):

Strom der IGP <! 2 mA (unterste LED muss leuchten)

Rb-Referenz: 1 pps sync checken:

LED muss leuchten

10 MHz checken:

Fehlermeldung am 10 MHz Synthesizer?

Maser checken:

Im ResLabMobil Laptop VCH-Programm checken

alle Werte bis auf D2h müssen grün sein

Faserstabilisierung checken