DDS

We have two types of DDS (Direct Digital Synthesis) with USB port or Serial port.

Use the right software for programming!

Default Values: Internal Clock Frequency 400 MHz External Clock Frequency: 100 MHz

USB-DDS

Umbau zum Frequenzteiler

Anleitung zum Teilerumbau

Datasheet:

Serial-DDS

Datasheet: