DDS

We have two types of DDS (Direct Digital Synthesis) with USB port or Serial port.

Use the right software for programming!

Terminal for Serial Type DDS

PTB DDS Software for USB DDS

Default Values: Internal Clock Frequency 400 MHz

External Clock Frequency: 100 MHz (Power should be 10 dBm < P < 20 dBm)

Input Powers for Divider Setup:

für f_in < 150 MHz ⇒ 10 dBm < P < 20 dBm

für f_in > 150 MHz ⇒ P ~ 0 dBm

USB-DDS

Umbau zum Frequenzteiler

Anleitung zum Teilerumbau

Datasheet:

Serial-DDS

Datasheet: