Fequency measurement

ToDo @ ResLab

Analyze: all error signals

synteziser als Shifter verwenden?

redonator 2 in betrieb nehmen?

siliziumcavity auf R1 übertragen?

faserlink zur PTB kompaktivizieren

EDFA wieder einbauen

labview Programm einpflegen

qt-Programm erneuern

TA-Auswirkung auf uhrenlaser-linienbreite?

passive Stabilität Faser von R1 zum frequenzkamm testen

uhrenlaser faser vom reslab zum atomlab umbauen und tauschen

akustikbox zumachen

neue Photodioden im frequenzkamm nutzen?

spiegel im Freuqenzkamm untersuchen für mehr Leistung (Signal zu Rausch)

ToDo @ AtomLab

ToDo after