GPS receiver

Wir haben zwei GPS-Systeme im Labor mit jeweils einer Antenne auf dem Dach:

ein System, was zum Frequenzkamm gekauft wurde (von K+K)

Vorteil: Receiver kann mit dem OXCO synchrinisiert werden → bessere Stabilität

Nachteil: Antenne ist schlechter

ein System, was von Geoorganisiert wurde [eingebaut im Receiver ist: JAVAD TRE-G3T board, Manual: http://www.javad.com/downloads/javadgnss/manuals/GREIS/GREIS_Reference_Guide.pdf] - Vorteil: bessere Antenne: {{ :groups:mg:ringant-g3t_datasheet.pdfringant-g3t_datasheet}}, https://www.javad.com/jgnss/products/antennas/

- Nachteil: Receiver ist schlechter

Benutzen kann man aber nur eins gleichzeitig! Und das, zum Frequenzkamm dazu gekaufte, GPS-System von K+K ist kaput. * 10 MHz OCXO ist gebrochen

* Tausch zu 5MHZ OCXO, dieser muss verdoppelt werden und gefiltert, damit keine 5MHz in die K+K Kiste geführt werden

* Receiver Fehler: Er findet nicht genug Satelliten.

* Neustes Software-Update installiert von K+K, sodass alle Satelliten gefunden werden sollten

* Eine Komibnation von Receiver von K+K und Antenne von Geo++ war nicht möglich! → Aktuell [16.05.2017] wird auf Antwort von K+K gewartet