Ideas for new Design

Generall ideas

* Use a guide rail like it is implemented in the Toptica SHG Pro desig

Laser

285nm: “Clean Dry Air” + Die geklebten Teile würde im Ofen ausheizen bei 150°C für ~2h. Je nachdem was die Komponenten und der Kleber an Temperatur aushalten. Vorher mit Dummy testen und dann die Parameter (Temperatur und Dauer) anpassen.

Mopasystems