Ideas for new Design

Generall ideas

* Use a guide rail like it is implemented in the Toptica SHG Pro desig

Laser-Construction

Laser

285nm: “Clean Dry Air” + Die geklebten Teile würde im Ofen ausheizen bei 150°C für ~2h. Je nachdem was die Komponenten und der Kleber an Temperatur aushalten. Vorher mit Dummy testen und dann die Parameter (Temperatur und Dauer) anpassen.

SHG für UV (transportfähig/robust): https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5005515

Vielleicht können wir diesen TA für 766nm nutzen: https://www.newport.com/f/vamp-tapered-semiconductor-amplifiers#tab_Specifications Vorteil: direkt Faserausgang!

Mopasystems