HMaser

Maser-Software Monitor VCH-1006 installed on ResLab-Maser-Laptop

Maser & Software work at IQ

Maser has a AC (rechargeable battery) and DC (Schuko) port

Maser Measurement by PTB: h-maser_stability.pdf

borrowed from PTB:

Maser manual: h-maser_maintenance_and_service_manual.pdf

Maser software manual: h-maser_program_monitor_vch-1006.pdf

Information

Herr Bauch steht jederzeit für Fragen parat und würde auch nach Hannover kommen, falls es Probleme mit dem Maser geben sollte!

Drift des Masers kann nur gegen das PTB-Link-Licht vermessen werden!!! Daraus kann dann eine Drift des Masers berechnet werden. Messdauer: > ~1 Woche

Anschließend kann man im internen Syntheziser des Masers die Drift einstellen!

Niemals eine Referenz an den Maser anschließen!

Niemals die Temperatur des Masers verändern!

NICHTS AM MASER einstellen!

PTB → Hannover