Phase-Lock-Loop

Verstärker hinter dem Phase-Lock-Loop ist ein LMH6609 mit ±5V-Versorgung

Literatur provited by H. Schnatz:

phase_noise_model_for_a_phase-locked-loop.pdf

mathcad_-_plldynamics_and_phase_noise_performance_part1.pdf

mathcad_pll_dynamics_and_phasenoise_performance_part2.pdf

pll_manual.pdf