HMaser (PHM-H7)

Information

Herr Bauch steht jederzeit für Fragen parat und würde auch nach Hannover kommen, falls es Probleme mit dem Maser geben sollte!

Drift des Masers kann nur gegen das PTB-Link-Licht vermessen werden!!! Daraus kann dann eine Drift des Masers berechnet werden. Messdauer: > ~1 Woche

Anschließend kann man im internen Syntheziser des Masers die Drift einstellen!

Niemals eine Referenz an den Maser anschließen!

Niemals die Temperatur des Masers verändern!

NICHTS AM MASER einstellen!

Regelmäßig (einmal im Jahr) die “history.dat” Dateien Herrn Bauch zukommen lassen, dieser sendet sie weiter nach Russland und die checken dann den PHM

borrowed from PTB:

Maser-Software Monitor VCH-1006 installed on ResLab-Maser-Laptop

Maser has a AC (rechargeable battery) and DC (Schuko) port

Maser manual: h-maser_maintenance_and_service_manual.pdf

Maser software manual: h-maser_program_monitor_vch-1006.pdf

12.2020

Qstat und D2h sind anders zu den anderen Werten zuvor.

02.2020

IG Pump Wert ist blau (!?!)

2019

Der Wert der blau ist, ist weil der interne Akku nicht mehr geladen werden kann. → ist Herrn Bauch bekannt

2018

Hannover → PTB

2016

Maser Measurement by PTB: h-maser_stability.pdf

Maser & Software work at IQ

PTB → Hannover