PTB-IQ-AEI-HiTec-PTB-Fiber connections

IQ, HiTec und AEI werden im Dreieck über 1550nm verbunden, sodass über die Many-Point Kisten von Gesine jede die selbe Stabilität (Vermutlich der Si-Cavity) erhält

Piet wird sich um den Kamm im HiTec kümmern

Gesine um die Links

Alex Wanner hat den generellen Überblick im HiTec-Projekt

AEI möchten gerne auch stabile 1064nm haben

Die stabilien 1064nm werden später durch die selbe Faser, wie das stabile 1550nm Licht vom IQ zum AEI geführt

Die Stabilität von 1550nm wird auf 1064nm übertragen (Vermutlich über den Kamm im IQ, weil dort ein 1064nm Laser von Mephisto in Nutzung vom Q-Port ist und genug Leistung für den Transfer hätte)

Ansprechpartner im IQ: Steffen Sauer

Ansprechpartner in der PTB: Thomas Waterholter

Ansprechpartner bislang im AEI: Michael Tröbs

Ansprechparter im RRZN: Eugen Bier

Raum im IQ: D318 (Gebäude: 1101)

Raum im AEI: 111 (Gebäude: 3405)

Michael hat nur Zugang in Raum 111a, nicht 111

Benötigt

Allgemein

Faserreflexionsgerät

Im AEI

Laptop

Many-Point Kiste

Tracker

Zähler

etc.

Im IQ

2 Fasern für 1550nm

2 Faserkoppler

Protokoll

27.03.2017