ToDo

Elektronik

Wie viele Diffamps?

außer bei sehr schnellen PD, da die Diffamps es beeinträchtigen

außer es ist floaten

Plastikschrauben

Strahlung der USV isolieren

Schaltnetzteil → Toptica (+Ventilator)

Auswerten von der gesamten Elektronik-Skizze

Mit Antenne schauen ob etwas strahlt

Abschirmung der Kabel an einer Seite auf Masse legen (Masse sollte nicht aus der Steckdose kommen!)

0.5 cm Aluminium kann hochfrequente Stöhrungen abschirmen → kleines Loch für Kabel lassen und eventuell Gitternetz drüber bauen

Alle Ventilatoren (im Ozsi oder Labornetzteil) verursachen Stöhrfrequenzen

Laser/Resonatoren

Frequenzkamm

Luftfeuchtigkeit hat einen Einfluss auf das Mode locken, weil die Fasern in ihren Hüllen oder Coating Wasser absorbieren. Dadurch ändert sich das Brechungsindex innerhalb der Faser, dies fürht zu Änderungen beim Mode Lock.

Der Effekt der Luftfeuchtigkeit tritt nur bei unseren Oszillator auf, jedoch nicht bei dem neuen Typ Figure 9 von Menlo.

Computer

Allgemein