ToDo

Elektronik

Wie viele Diffamps?

außer bei sehr schnellen PD, da die Diffamps es beeinträchtigen

außer es ist floaten

Plastikschrauben

Strahlung der USV isolieren

Schaltnetzteil → Toptica (+Ventilator)

Auswerten von der gesamten Elektronik-Skizze

Mit Antenne schauen ob etwas strahlt

Abschirmung der Kabel an einer Seite auf Masse legen (Masse sollte nicht aus der Steckdose kommen!)

0.5 cm Aluminium kann hochfrequente Stöhrungen abschirmen → kleines Loch für Kabel lassen und eventuell Gitternetz drüber bauen

Alle Ventilatoren (im Ozsi oder Labornetzteil) verursachen Stöhrfrequenzen

Laser/Resonatoren

Frequenzkamm

Computer

Allgemein