Lasertreiber Magnesium

Motivations eines neuen der Stromtreibers

KMK´s Stromtreiber hat ein zu hohes Rausches

KMK´s kann ebenfalls Peltiers stabilisieren → soll unserer nicht, weil dieser Part Rauschen verursachen könnte. Außerdem benutzen wir den Meerstetter-Temperaturregler

Low Drift Shunt: Stromtreiber_KMK hat 50 ppm/K, der von Libbrecht, Hall, et al. nur 5 ppm/K

Mehr Filterung der Ref-Spannung

Komponenten mit weniger Noise

Beispiel: OPs mit 1nV/sqrt(Hz) anstelle der 10nV/sqrt(Hz) des TLE2141

Wichtig zum Verstehen des Laserstromtreibers: Wenn eine Laserdiode ihre Frequenz mit 3 MHz/muA verändert und man möchte eine Linienbreite von kleiner gleich 1 MHz haben, dann muss das integrierte Stromrauschen weniger als 300nA sein. Möchte man nun zu einer Linienbreite von kleiner 1kHz kommen, muss das Stromrauschen kleiner als 1 nA sein, dass komplett unrealistisch ist!

Gliederung

Funktionseinteilung des Lasertreibers + Wichtige Eigenschaften der Bauteile im Lasertreiber

Vergleich verschiedene Lasertreiber

Vergleich verschiedene Bauteile + mögliche Alternativen + Designentscheidungen

Datenblätter der Komponenten alphabetisch sortiert

Lasertreiber Versionen

Version 1.0: lasertreiber_v1.sch.pdf

Version 1.1: lasertreiber_v1.1.sch.pdf

Version 1.2: lasertreiber_v1.2.sch.pdf

Version 1.3: lasertreiber_v1.3.sch.pdf

Version 1.4: lasertreiber_v1.4.sch.pdf

steckmodul_regelung_v1.0_a.sch.pdf

steckmodul_regelung_v1.0_b.sch.pdf

Version, für die das erste mal Platinen bestellt wurden: 2021-03-17-lasertreiber.zip

Layout

Teilliste

Meckerliste

Messaufbau

Eagle Library

Offene und beantwortete Fragen

To Do

Bauteilliste