Ideen für den Messaufbau

Spannungsverstärker

PTB hat 60dB Verstärker marke Eigenbau

Funktion:10x OP des Types LT1028

Jeweils Faktor 100 verstärkt und danach addiert um weißes Rauschen wegzumitteln

Batterie betrieben

IQ hat folgende Spannungsverstärker:

DHPVA-101

Datenblatt: de-dhpva-101.pdf

mit variabler Verstärkung 10-60dB

Bandbreite: DC-100MHz oder DC-10MHz

DLPVA-100-B

Datenblatt: de-dlpva-100-b.pdf

mit variabler Verstärkung 20-80dB

Bandbreite: DC-100kHz oder DC-1kHz

Mögliche Fehlerquellen, die getestet werden müssen

Der Kondensator C65 am LTC6655LN ist ein Elektrolytkondensator und könnte Probleme in der Stabilität für hochstabile Referenzen machen

Übersicht über die mit Jumpern einstellbaren Variationen

Spannungsregelung
Spannungsregler auswählen	Seck et al.	SJ1, SJ3
LT3045	SJ56, SJ57
PD	SJ2, SJ4
Thijs	SJ14, SJ15
LT3045 Ausgangsfilterung	Ja	SJ8, SJ9
Nein	SJ7
LT3045 Extrakondensator	SJ41
Display
Referenzspannung INA Display	GND	SJ12
einstellbar	SJ20
Spannungsteiler Display	R_mess = 50R	SJ27, SJ35
R_mess = 20R	SJ33, SJ40
R_mess = 10R	SJ34
Modulation
Modulation	SJ5
Modulation Puffer	Ja	SJ13, SJ32	Nur sinnvoll, wenn Modulation an
Nein	SJ17, Sj49	Nur sinnvoll, wenn Modulation an
Modulation Howland Current Source	Ja	SJ16, SJ60	Nur sinnvoll, wenn Modulation an
Nein	SJ62	Nur sinnvoll, wenn Modulation an
Referenzspannung Regelung
Spannugnsreferenz	LM399	SJ48, SJ26, SJ42, SJ43, SJ22	Benötigt: negatives Potential LM399, Spannungsteiler LM399
LTC6655	SJ18, SJ19, SJ38, SJ39	Benötigt: Spannungsteiler andere Referenzen
LT1236	SJ36, SJ37, SJ38, SJ39	Benötigt: Spannungsteiler andere Referenzen
Negatives Potential LM399	-15V	SJ10
GND	SJ11
Spannungsteiler LM399	Potentiometer	SJ25, SJ23
Widerstände	SJ24, SJ21
Spannungsteiler andere Referenzen	Potentiometer	SJ45, SJ47
Widerstände	SJ46, SJ44
Sonstiges
Filterung Spannungsversorgung Spulen überbrücken	SJ28, SJ29, SJ30, SJ31
Spule Laserstrom überbrücken	SJ51
Kurzschlusschalter Laserstrom	SJ6
SUB-D9 Ausgang	SJ50

Messprotokoll

2021-07-09

Lasertreiber heute mit letzten Komponenten ausgestattet

Erstes mal an +/- 15V angeschlossen

Kein Kurzschluss

Richtige Spannung vor und hinter Filterung

Hauptschalter und Versorgungs-LEDs funktionieren

Rauschen von der Stromversorgung ist so niedrig, dass man es auf dem Rifol Spektrum Analyzer nicht sehen kann