Birefringence measurement with spacer

Messung für Doppelbrechung mit Plan und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 1 mW

Diode gain: 20 dB

Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e)(abgelesen am Oszi) [µs]	“abgelesene” Finesse	Abklingzeit tau (1/e)(berechnet) [µs]	“berechnete” Finesse
21.09.2017	scope13	194,389437	43,21	83.582	44,95	88683
scope2	194,431684	50	98.331	50,89	100402

Auswerung:

Daten und Photos unter Finesse measurement with spacer