Birefringence measurement with spacer

Messung für Doppelbrechung mit Plan und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 1 mW

Diode gain: 20 dB

Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e)(abgelesen am Oszi) [µs]	“abgelesene” Finesse	Abklingzeit tau (1/e)(berechnet) [µs]	“berechnete” Finesse
26.09.2017	-	194,431663	47,10	-	-	-
47,36	-	-	-
scope15	194,431667	-	-	-	-
scope16	-	-	-	-

Auswerung:

Daten und Photos unter Finesse measurement with spacer