Finesse assessment for vacuum

Parameter:

Bezeichnung	Variable
Finesse	F
Streuung	S
Absorption	A
Faktor	k

Werte:

Messung i	Frequenz [THz]	Ai	Finesse Fi	Comment
1	194,389	21*10-8	88.000	Absorptionswerte aus dem internet für die jeweilige Frequenz
2	194,432	7*10-8	100.000

Berechnung: