Finesse measurement with spacer

Setup

Ringdown Schaltung: Ringdown-Trigger + Mikrowellenschalter

Diode mit 30 dB Verstärkung + AOM hat Abklingzeit: 0,7 µs

Daten aufgenommen mit Oszilloskop

Berechnung

FSR = 312,284MHz

Abklingzeit tau [1/e]

1. Messung mit Conex und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 2mW

Min und Max Finessewerte:

Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e) (berechnet) [µs]	Finesse	Gamma
14.09.2017	scope15	194.397420	14,2	28015
scope9	194.403677	21,32	42062

→ Unterschiedliche Finesse: je nachdem welche Frequenz (Grund: Luftabsorption) → Schlecht!

2. Messung mit Plan und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 1 mW

Min und Max Finessewerte:

Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e)(abgelesen am Oszi) [µs]	Finesse	Gamma
21.09.2017	scope13	194,389437	43,21	83.582
scope2	194,431684	50	98.331

→ Unterschiedliche Finesse: je nachdem welche Frequenz (Grund: Luftabsorption) → Ok!

Luftabsorbtion

Luftabsorption

Daten

Messungen unter: 4.31\Projekte\Hannover-beast\ringdown\

Daten für Luftabsorbtion unter: http://hitran.iao.ru/home

Photos