Incoupling breadboard

2D Drafts of the mounts
Alle Dokumente befinden sich im AFS unter: \\AFS\.iqo.uni-hannover\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\PTB Files\Breadboard
Breadboard: M4-Löcher im Abstand von 15 mm
Strahlhöhe: 29 mm (zu Beginn), 57 mm (zwischen Fahrstuhl und Einkoppelspiegel), 43 mm (vor PDH-diode) Anforderungen:

jedes Element verschiebbar, sodass keine Reflexe zurück ins System reflektiert werden

Mode Matching Linse auf einer Linear Stage, damit der Fokus direkt auf den ersten Spiegel fokussiert werden kann

zwei Blenden zur Justierung des Laserstrahls

jeder Halter individuell angepasst auf das Breadboard

Isolatorhalter: speziell mit Dreipunktlagerung

Halter: zur Dreipunktlagerung auf Unter

Winkel bei den Spiegeln wurden nicht größer als im Datenblatt vorgeschrieben gewählt

Version 5

two Waveplates can be mounted, so that the polarisation can be adjusted direktly in front of the cavity

“light-elevator”

the right PDs were used (PTB)

Version 4

sending light upwards is not good, “elevator” is better

PDH-diode and RAM-diode: good, that there is the possibility to place isolators in front of them if they are needed

Breadboard bigger for more space

Vakuum-ground can be connected to vakuum-top by the breadboard

Version 3

RAM-diode: no mirror in front of it for adjusting the laser beam

Version 2

Version 1

optical components were missing (cubes for adjusting the light)

PDH-diode and RAM-diode shouldn't be positioned after the same cube, so that they don't influence each other. So te RAM-diode was positioned direktly before the isolator