10.02.2017 - Auswertung der Lasertreibercharakterisierung

Die Messwerte wurden mit Origin ausgewertet. Die Datei dazu befindet sich im AFS unter: \projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Lasertreiber
Die angenommenen Messfehler sind:

Knopf: +/- 0,5

Display Laser: +/- 0,05

Fluke Multimeter 112: 1% +/- 0,5 mA

Gleichung für den Knopf: Y = -0.118 +/- 0,044 * X
Gleichung für den Display: Y = -1,366 +/- 1,004 * X