Mirrors/Contamination

<hi #ffc90e>Coating</hi>
<hi #ffc90e>Gekauft bei:</hi>
Nach der Finessemessung waren an einigen Stellen Staubpartikel drauf (siehe Fotos), diese sich nicht entfernen ließen. Daher wurden die Spiegel zu G. Cole geschickt und dort gesäubert. Anschließend wurden sie an den Spacer angebracht.

Photos

Fotos sind vom 08.03.2016.

Check Contamination

CMS-Silicon Mirror 003

CMS-Silicon Mirror 004