List of ideas/open questions

Incoupling Breadboard

Beam high for mountings?

To order:

1x x-stage [Newport]

1x waveplate holder [Thorlabs]

2x waveplateholder [?]

2x Lense holder [Thorlabs, which Size 1“ or 1/2”]

2x iris [with or without aperture,Size?, https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=206]

1x IR Fluorescing Alignment Disks (Unmounted) 1/2“, [Thorlabs]

2x Lenses [Thorlabs, which size?]

3x Mirror [2x Outcoupling breadboard, 1x Incouplebreadboard][Thorlabs]

3x Mirror holder [Thorlabs]

3x Lense + Tubus for PD´s [Thorlabs, Eigenbau?]

XxPosts [Thorlabs]

1x Optical Construction Post TR3T und TR3C

Zur Faserstabilisierung zum Einkoppelbreadboard ein Glasplättchen vor dem EOM setzten und ein PM-Faser-Glasplättchen hinter ersten PM-Koppler vom Laser setzten, sodass das Licht bis zum EOM frequenzstabilisiert ist.

Bei Laser200 nach so einem PM-Faser-Glasplättchen fragen

Which photodiode?

Klaus or PTB for AC?

Hobbs(K. Weber) or Thorlabs for DC:

Thorlabs: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDA20CS-EC

Possible photodiode for Hobbs PD: Datasheet Hamamastu g9801-32

This photodiode is in use by G. Grosche Cavity

Koppler

Fiber-Coupler, tipp von A. Kuhl: Angebot von PTB für Faserkoppler

anderer Vorschlag: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PN1550R5A2

Glasgewebeschlauch

http://de.rs-online.com/web/p/kabelschlauch/0480437/

Beatbox

Idea for beatbox:

Temperatur passiv stabilisieren und einbauen in eine Box, damit unstabilisierte Strecken (wie im Bild zwischen den Splittern, bevor die Laser gebeatet werden) so wenig wie möglich Auswirkungen haben

vorher die Koppler reinlegen und schauen, wo am besten die Ausgangsports installiert werden können (Stichwort: Biegeradius der Fasern)

Input-Ports der Beatbox weit unten installieren lassen, sodass die Fasern nicht in der Luft schwanken und am Boden fixiert werden könnten mit Tesafilm (keine Kraft auf die Fasern ausüben!)

Die Box mit Schaumstoff innen wie außen isolieren!

Manny-Point-Box zusätzlich in eine eigene Box installieren (nicht in dieselbe Box, weil AOM→Elektronik→Wärme und RF-Signal könnte Beats beeinflussen)

Faser zwischen Many-Point und Beatbox und Kamm und Beatbox isolieren in Schlauch und so klein wie möglich halten!

MHz Verteiler

100 MHz Verteiler bauen, weil später alle DDS´e auf 100MHZ referenziert werden

EOM

Wenn der EOM nicht das gewünschte Ergebnis liefert, dann könnte es daran liegen, dass wir einen EOM mit einem “nicht perfekten” Kristall bekommen haben

Check what kind of EOM we have: If it is “proton exchanged” type or “Ti waveguide”. We want the “Ti waveguide”. “proton exchanged” type has low RAM but also no control over it. “Ti waveguide” has more RAM but also more control on it. The Jenoptik EOM is proton exchanged kind.