Optical Mask

Alle Dateien sind auf dem AFS zu finden unter: \\AFS\.iqo.uni-hannover\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\PTB Files\Optical Contacting Mask
Auf den Bildern entspricht grau der Optical Mask, hellgrau dem Spacer, blau dem Spiegel und grün dem ULE-Ring. Es gibt zwei Versionen der Optical Mask. Bei der ersten ragt der Spiegel 1 mm über die Optical Mask hinaus (siehe Bild). Dies dient dazu, dass der Spiegel problemlos optisch kontaktiert werden kann.

Bei der zweiten Version ist die Optical Mask höher, sodass sie 1 mm über den Spiegel hinausragt. Dies dient dazu, dass der ULE-Ring auf dem Spiegel optisch kontaktiert werden kann.

optical_mask_2d.pdf
optical_mask2_2d.pdf

Stirnschutz:
Dieser dient als Schutz für den bereits auf dem Resonator befestigten Spiegel und ULE-Ring.
stirnschutz.pdf