Outcoupling Breadboard

Es wurden hier die selben Mounts wie auf dem Einkoppelbreadboard verwendet: 2D Drafts of the mounts
Strahlhöhe: 29 mm (zu Beginn), 57 mm (zwischen Fahrstuhl und Auskoppelspiegel), 43 mm (vor PD-diode)

Version 2

Version 1