Residuelle Amplitudenmodulation (RAM)

RAM-Theorie/Verfahren

Reduction of residual amplitude modulation to 1 × 10-6 for frequency modulation and laser stabilization , W. Zhang et al., Opt. Lett. Vol. 39, Issue 7, pp. 1980-1983 (2014)

RAM-Ursache

Während der PDH-Stabilisierung kann es zu den Phasenmodulationen durch den EOM zusätzlich residuelle Amplitudenmodulationen (RAM) bei der Modulationsfrequenz Omega auftreten. Überlagerung dieser Amplitudenmodulation mit der PDH-Signal führt zu einem variablen Frequenzoffset. Dieser Offset verschlechtert die laserstabilität.

Lösung: Deshalb muss die RAM unabhängig gemessen werden und mit einem eigenen regelkreis zu Null geregelt werden.

Mögliche Probleme im Aufbau

Fundamentale Limitierung der RAM-Regelung

RAM-Aufbau

Charakterisierung der RAM-Stabilisierung