Electronic parts inside the vacuum

Cable stuff

Company: Allectra

Crimp pins for Sub-D female

Typ: 212-PINF-25 (http://shop.allectra.eu/product_info.php/products_id/1483/SID)

Pin Ø: 0.5 - 2.4 mm

Material: Pinkörper Cu vergoldet, Hülse aus Edelstahl

Test Spannung: 500V DC

Strom: 5A je Pin

Temperatur: -200°C bis 230°C

Crimp pins for Sub-D male

Typ: 212-PINM-25(http://shop.allectra.eu/product_info.php/products_id/1491)

Pin Ø: 0.7 - 1.5 mm

Material: Pinkörper Cu vergoldet

Test Spannung: 500V DC

Strom: 5A je Pin

Temperatur: -200°C bis 230°C

Capton tube

Typ: 312-KAP-TUBE-14-300

Innendurchmesser: 1,4mm

AWG 15

Wandstärke: 50µm

Länge min.: 300mm

Durcschlagfestigkeit typ.: 10KV

Capton wire

Company: Vacom

Typ: KAP-BAND-D-025 (http://www.vacom-shop.de/KAP-BAND-D-025)

UHV-tauglich

Kupferdraht versilbert

Kaptonband-isoliert

Max. 1 kV DC / 1 A

Leiter-Ø 0.25 mm

Max. Gesamt-Ø 0.62 mm

Leiterquerschnitt 0.05 mm² (AWG 30)

Typ: KAP-BAND-D-060 (http://www.vacom-shop.de/KAP-BAND-D-060)

UHV-tauglich

Kupferdraht versilbert

Kaptonband-isoliert

Max. 1 kV DC / 5 A

Leiter-Ø 0.64 mm

Max. Gesamt-Ø 0.98 mm

Leiterquerschnitt 0.34 mm² (AWG 22)

Peltier element

Company: Peltron GmbH

Typ: PKE 72 0020 H200 (http://www.peltier.de/peltierelemente_hochtemp.htm)

auf gleiche Höhe +/- 0,01mm sortiert

Datasheet: dbh200-07_tw25.pdf

Indium

Company: Cryo and more (https://www.cryoandmoreshop.de/products/laboratory-essentials/supplies/)

Melting Point: 155°C

Indium foil

Typ: SCBind11

Purity: 99.99%

Size: 100 x 100 x 0.1mm

NTC-Thermistor

Company: EPCOS/RS

Typ: EPCOS NTC-Thermistor NTC Thermistor

RS Best.-Nr.: 769-1937

Temperaturkoeffizient Typ: NTC

Temperatur-Zeitkonstante: 15s

Widerstand @ 25°C: 10kΩ

Nennleistung max.: 50mW

Toleranz: ±1%

Abmessung: 2.3 (Dia.) x 4.1mm

Höhe: 4.1mm

Für Temperaturmessungen bis 300 °C

Anschlusskabel: vernickelte Drähte

Sensor in Glaskörper

Datasheet: 0900766b813c1ea3.pdf