Components: Heat shield and vacuum suitable screws

Heat shield

Company: Gleich-Aluminium GmbH (http://gleich.de/de/produkte/en-aw-5083/)

Material: EN AW-5083

Datasheet: EN AW-8083

Comment: Nachdem wir Sorge hatten, dass das Material nicht vakuumtauglich ist haben wir bei der Firma angefragt und erhielten diese Anwort: mit unserem G.AL C210 Dynamic (EN AW 5083) haben wir im Bereich des Ultra-Hochvakuums und sogar bis zu 10^-12 mbar sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit diesem Werkstoff können wir Ihnen einen nahezu spannungsfreien und isotropen Werkstoff höchster Güte anbieten.

Die Dächer und die Wände der Heizschilde haben Markierungen bekommen mit der Bezeichnung: I, II, III, IIII. Es ist wichtig, dass die Dächer und Wände wieder genau so zusammen gebaut werden müssen.

Vacuum suitable screws

Vakuum - ISO 4762 / DIN 912 A2 M 6 x 25, axial gebohrt d=2,0 VE=50 Stk

Artikelnummer: H00912.929.0060025

Schraubenshopxxl.de

Vakuum - ISO 4762 / DIN 912 A2 M 3 x 10, axial gebohrt d=1,2 VE=50 Stk

Artikelnummer: H00912.929.0030010

Schraubenshopxxl.de