Resonator 2

Resonatorgeometrie

Design by T. Rosenband (NIST, USA): Mushroom

geringe Sensitivität der Resonatorlänge auf angreifende Beschleunigungen

Spacer material: Ultra-low expansion glass (ULE)

einem technischen Glas, das einen Nulldurchgang des thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei Raumtemperatur besitzt

Dies gewährleistet eine geringe Sensitivität auf temperaturinduzierte Längenänderungen des Resonators.

Length: 10 cm → FSR: 1.5 GHz

Mirror substrates: Fused silica (FS)

dielektrische Schichtsysteme

Wavelength: 910-920 nm

Finesse: F ≈ 600.000 → Linewidth ≈ 2.5 kHz

Doppelpass AOM

EOM

Vacuum