23.11.2016 - Virtueller Beat

Stabilitätsmessungen von verschiedenen Inputfrequenzen/Beats im virtuellen Beat Aufbau. Alle Messungen wurden durch den Tracker [TRK1496-01/6] 16-58MHz durchgeführt:

2xCEO = 40MHz [D:\Programme\KK FXE\161123_Frequ5.txt]:

Aufbau: Power Splitter 2 → LP [BLP-21.4, DC-22MHz] → x2 [FD-2+] → 10dB Att. → TP [blau & eckig, 40MHz] → LP [BLP-50+, DC-48MHz] → BP [SIF-40+,35-49MHz]→ Verstärker [ZFL-1000+, 0.1-1000MHz] → Tracker mit -8dBm

CEO = 20MHz:

Aufbau: Power Splitter 2 → LP [BLP-21.4, DC-22MHz] → Tracker mit 3-4dBm schwangt ziemlich, weil der Beat so breit ist!