23.11.2016 - Virtueller Beat

Stabilitätsmessungen von verschiedenen Inputfrequenzen/Beats im virtuellen Beat Aufbau. Alle Messungen wurden durch den Tracker [TRK1496-01/6] 16-58MHz und mit dem Zählerkanal 7 durchgeführt. Gespeichert unter [D:\Programme\KK FXE\…].

2xCEO = 40MHz […\161123_Frequ5.txt]:

Aufbau: Power Splitter 2 → LP [BLP-21.4, DC-22MHz] → x2 [FD-2+] → 10dB Att. → TP [blau & eckig, 40MHz] → LP [BLP-50+, DC-48MHz] → BP [SIF-40+,35-49MHz]→ Verstärker [ZFL-1000+, 0.1-1000MHz] → Tracker mit -8dBm

CEO = 20MHz […\161123_Frequ8.txt]:

Aufbau: Power Splitter 2 → LP [BLP-21.4, DC-22MHz] → Tracker mit 3-4dBm schwangt ziemlich, weil der Beat so breit ist!

Nochmal 2xCEO mit selben Aufbau um zu überprüfen ob CEO schlechter geworden ist […\161123_Frequ9.txt]:

→ Vermutlich ist CEO schlechter als 2xCEO, weil man bei 2xCEO auf den höchsten Peak vom Tracker locken kann und bei CEO nicht.

Beat zwischen Kamm und 914nm Laser mit zwei unterschiedlichen Trackern hinter einem Splitter [ZFSC-2-6-S+, 0.002-60MHz] zur selben Zeit aufgenommen:

im CH1 (links) [“Normaler Channel für den Beat”] mit “normalen” Tracker [11-35MHz]

im CH7 (rechts) mit obigen genannten Tracker

→ Kein Unterschied!!!