Wand Laser

Der Laser brauchte einen Wand mit Hohlraum nach innen, damit noch ein zusätzlicher Spiegel in den Aufbau passt.

\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Zeichnungen\CAD-Zeichnungen\Wand_Laser_2019