GPS receiver

Wir haben zwei GPS-Systeme im Labor mit jeweils einer Antenne auf dem Dach:

ein System, was zum Frequenzkamm gekauft wurde (von K+K)

Vorteil: Receiver kann mit dem OXCO synchrinisiert werden → bessere Stabilität

Nachteil: Antenne ist schlechter

ein System, was von Geoorganisiert wurde - Vorteil: bessere Antenne: {{ :groups:mg:ringant-g3t_datasheet.pdfringant-g3t_datasheet}}, https://www.javad.com/jgnss/products/antennas/

- Nachteil: Receiver ist schlechter

Benutzen kann man aber nur eins gleichzeitig! Und das, zum Frequenzkamm dazu gekaufte, GPS-System von Menlo ist kaput. * Warum konnte mir keiner sagen!!! * Der Fehler ist: Er findet nicht genug Satelliten. * Eine Komibnation von Receiver von Menlo und Antenne von Geo++ war nicht möglich!