Marconi Synthesizer

TODO: Welcher typ synthesizer ist noch im Raum? und welcher typ mit den jeweiligen Einstellungen eintragen

Marconi Synthesizer 2024

Manual 2024: ifr_2024_datasheet.pdf

possible settings: Frequenzbereich von 9 kHz bis 2,4 GHz, Auflösung 1 Hz, Ausgangspegel von -140 bis +13 dBm, Auflösung 0,1 dB, interne 2-Ton-Modulationsquelle für Sinus, Rechteck und Dreieck, lineare und logarithmische Wobblung, AM, FM, pM, Puls und FSK, Rückleistungsschutz bis 50 W, LC-Display, nummerische Tastatur, GPIB und RS-232

Options
01 No attenuator
03 high Power
04 high stability frequency standard
11 Fast pulse and high power

Error message: “External reference is missing!!!”

Important: External(Ext): <fc #4682b4>1 Ext 10MHz direct</fc>

→ (MENÜ)-Button → Frequency/Sweep (Select) → 4 Frequency standard (Select) → 1 Ext 10MHz direct

Possible errors: no Rb-referenz/ GPS/ OXCO connection or wires connected?

Normal state (10MHz):

Marconi Synthesizer 2023B (Q-Port)

Manual 2023B:datenblattmarifr2023b_2025.pdf