Nächstes Mal Messen

Reslab:

OCXO 5MHz

direkt

verschiedene Kabel & SMA/BNC-Stecker zum Bestimmen welche Materialien man verwenden sollte!

externe Stromversorgung

Verdoppplung zu 10MHz (schrittweise!)

Vibrationsisolierung ausprobieren

OCXO 10MHZ

direkt hinter OCXO

extrne Stromversorgung

Verstärker nach OCXO 10MHz ⇒ Wo hatten wir das gemessen?

Verteiler (Klaus-Eigenbau), jeden Ausgang, Verstärker?

Verteiler (K + K), jeden Ausgang

Jeden Synthesizer (bei vrschiedenen Frequenzen) (mit Originalkabel) (bis zum EOM/AOM, also auch hinter Verstärker)

Rb-Clock (alle Ausgänge & mit und ohne 10MHZ Referenz)

Maser (mit Kabel und direkt)

Pound-Drever-Hall-Lock

AOM-RF aus dem Atomslab (Kabelende & nach Shifter AOM-Verstärker)

DDS

Atomslab:

Synthesizer

Kabel!

Single Frequenz / Frequenz Referenzen (Quarze)beim Ti:Sa & für die Modulation des Uhrenlasers

Kabel zwischen ResLab und AtomLab