Clock laser fiber between Atom-Lab and ResLab

Die Uhrenlaserfaser zwischen Reslab und Magnesium ab 2020:

PMC-980-6,4-NA012-3-APC-3000-P von Schäffter&Kirchoff:

PM Fasertyp: P=Panda

Länge: 3000=30m

Konnektortyp:

Kabletyp: 3= Ø3 mm cable with Keval strain-relief (standard)

Numerische Aperatur: 12

Mode field diameter @ 980nm: 6,4 +/- 1 müm

CVut off Wellenlänge: < 980nm

Die Uhrenlaserfaser zwischen Reslab und Magnesium bis 2019:

PMC-980-6,6-NA012-3-APC-3000-P von Schäffter&Kirchoff:

PM Fasertyp: P=Panda

Länge: 3000=30m

Konnektortyp:

Kabletyp: 3= Ø3 mm cable with Keval strain-relief (standard)

Numerische Aperatur: 12

Mode field diameter @ 980nm: 6,6 müm

Wellenlänge: 980nm

Möglichkeit einer neuen Faser

Wenn wir eine neue kaufen wollen, dann über Oliver Prochnow von Venteon. Olli hat Kontakte nach China “Lightcomm” und wir können dadurch ihre Preise bekommen:

PMCONN-3-622-300-FC/APC-FC/APC (Price: 260USD/pc)

Cable FC/APCx2,Tubing diameter 3mm, Length 30 m (tip to tip)

Lead time for 1~10pcs cost about 5~6weeks

Haben uns dagegen entschieden, weil wir Geld für eine Faser von Schäffter und Kirchhoff bekamen.