PTB-RRZN-IQ-HiTec-FKP-Fiber connections: Stand Nov 2021

Protokoll von Tobias Froböse:

Die Anbindung der Nutzenden an die DF soll im Ring erfolgen

Vorgeschlagener Weg: PTB - LUIS - FKP - HITec - IQO - LUIS - PTB

Ein Verstärker soll vom IQO ins LUIS verlegt werden

Extraktionsstationen sind für die Nutzenden notwendig:

Davon sind bereits zwei am IQO vorhanden

Unordered List ItemEine davon soll ans HITec verlegt werden

Für die FKP muss noch eine beschafft werden

Unordered List ItemIm ersten Versuch soll nur mit Patchen gearbeitet werden

Splicen im Nachgang bei zu viel Reflektion möglich

Anforderung des LUIS ist, dass wir Laserklasse 1 nicht überschreiten

Jetzige Nutzung der Fasern erfolgt in Absprache aller Beteiligten

Zur FKP muss noch eine Faser gelegt werden????

Meine Ergänzungen:

nutzung wie gehabt: bei Bedarf PTB kontaktieren

FKP, IQ nutzung bei Bedarf, HITec dauerhaft

Zuletzt wurde folgende Verbindung vorgesachlagen: PTB- RRZN- IQ- HITec- FKP und zurück, wobei das FKP eine Faser ausschließich für ein Zeitsignal erhält:

PTB-IQ-AEI-HiTec-PTB-Fiber connections: Stand 2017

IQ, HiTec und AEI werden im Dreieck über 1550nm verbunden, sodass über die Many-Point Kisten von Gesine jede die selbe Stabilität (Vermutlich der Si-Cavity) erhält

Piet wird sich um den Kamm im HiTec kümmern

Gesine um die Links

Alex Wanner hat den generellen Überblick im HiTec-Projekt

AEI möchten gerne auch stabile 1064nm haben

Die stabilien 1064nm werden später durch die selbe Faser, wie das stabile 1550nm Licht vom IQ zum AEI geführt

Die Stabilität von 1550nm wird auf 1064nm übertragen (Vermutlich über den Kamm im IQ, weil dort ein 1064nm Laser von Mephisto in Nutzung vom Q-Port ist und genug Leistung für den Transfer hätte)

Ansprechpartner im IQ: Steffen Sauer

Ansprechpartner in der PTB: Thomas Waterholter

Ansprechpartner bislang im AEI: Michael Tröbs

Ansprechparter im RRZN: Eugen Bier

Raum im IQ: D318 (Gebäude: 1101)

Raum im AEI: 111 (Gebäude: 3405)

Michael hat nur Zugang in Raum 111a, nicht 111

Benötigt

Allgemein

Faserreflexionsgerät

Im AEI

Laptop

Many-Point Kiste

Tracker

Zähler

etc.

Im IQ

2 Fasern für 1550nm

2 Faserkoppler

Protokoll

27.03.2017