Optical Mask

Alle Dateien sind auf dem AFS zu finden unter: \\AFS\.iqo.uni-hannover\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\PTB Files\Optical Contacting Mask\Bilder
Es gibt zwei Versionen der Optical Mask. Bei der ersten ragt die Optical Mask 1 mm über den Spiegel hinaus (siehe Bild)

Bei der zweiten Version ist die Optical Mask flacher, sodass der Spiegel 1 mm hinausragt:

optical_mask_2d.pdf
optical_mask2_2d.pdf

Stirnschutz:
Dieser dient als Schutz für den bereits auf dem Resonator befestigten Spiegel und ULE-Ring.
stirnschutz.pdf