Thermal noise limit

Parameters needed for thermal noise calculation

Description	Material	Parameter name	Value	Comment
Boltzmann constant	kb	1.38064852 × 10-23 m2 kg s-2 K-1
Temperature (K)	T	300
Poisson Ratio of substrate	Fused Silica	σsb	0.16	Fused Silica substrtae [1]