Resonator 2

Resonatorgeometrie

Design by T. Rosenband (NIST, USA): Mushroom

geringe Sensitivität der Resonatorlänge auf angreifende Beschleunigungen

Spacer material: Ultra-low expansion glass (ULE)

einem technischen Glas, das einen Nulldurchgang des thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei Raumtemperatur besitzt

Dies gewährleistet eine geringe Sensitivität auf temperaturinduzierte Längenänderungen des Resonators.

Length: 10 cm

Doppelpass AOM

EOM

Vacuum